**Bài 12 : Bài tập thực hành**

**ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN**

**I. CHUẨN BỊ : (SGK/39)**

**II. NỘI DUNG:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trình tự đọc** | **Nội dung cần hiểu** | **Bản vẽ côn có ren** |
| 1. Khung tên | * Tên gọi chi tiết
* Vật liệu
* Tỉ lệ
 | -Côn có ren-Thép-1:1 |
| 2. Hình biểu diễn | * Tên gọi hình chiếu
* Vị trí hình cắt
 | -Hình chiếu cạnh-Hình cắt ở hình chiếu đứng. |
| 3. Kích thước | * Kích thước chung của chi tiết.
* Kích thước các phần của chi tiết.
 | - Rộng 18, Dày 10- Đầu lớn φ18, dày 10, đầu bé φ14.- Kích thước ren M8x1 ren hệ mét, đường kính d=8, bước ren P=1. |
| 4. Yêu cầu kĩ thuật. | * Gia công
* Xử lí bề mặt
 | -Tôi cứng-Mạ kẽm |
| 5. Tổng hợp | * Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết.
* Công dụng của chi tiết
 | -Côn có dạng hình nón cụt.-Có lỗ ren ở giữa\*Dùng để lắp với trục của cọc lái. |