**Bài 12 : Bài tập thực hành**

**ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN**

**I. CHUẨN BỊ : (SGK/39)**

**II. NỘI DUNG:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trình tự đọc** | **Nội dung cần hiểu** | **Bản vẽ côn có ren** |
| 1. Khung tên | * Tên gọi chi tiết * Vật liệu * Tỉ lệ | -Côn có ren  -Thép  -1:1 |
| 2. Hình biểu diễn | * Tên gọi hình chiếu * Vị trí hình cắt | -Hình chiếu cạnh  -Hình cắt ở hình chiếu đứng. |
| 3. Kích thước | * Kích thước chung của chi tiết. * Kích thước các phần của chi tiết. | - Rộng 18, Dày 10  - Đầu lớn φ18, dày 10, đầu bé φ14.  - Kích thước ren M8x1 ren hệ mét, đường kính d=8, bước ren P=1. |
| 4. Yêu cầu kĩ thuật. | * Gia công * Xử lí bề mặt | -Tôi cứng  -Mạ kẽm |
| 5. Tổng hợp | * Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết. * Công dụng của chi tiết | -Côn có dạng hình nón cụt.  -Có lỗ ren ở giữa  \*Dùng để lắp với trục của cọc lái. |