Tuần 5 – Tiết 9
BÀI 7: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU
DÀI DÂY DẪN

I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong các yếu tố khác nhau:
   Để xác định điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào thì chọn yếu tố đó thay đổi, các yếu tố khác thì không đổi.
II. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn :
1.  Dự kiến cách làm:
    (SGK)
2. Thí nghiệm kiểm tra:
    (SGK)
3. Kết luận:
Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn đó.
III. Vận dụng:
C2: Nếu mắc bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn càng dài thì điện trở của đoạn mạch càng lớn. Mặt khác dây dẫn đến bóng đèn giống như một điện trở phụ ghép nối tiếp với đèn nên điện trở của mạch điện tăng thêm. Theo định luật Ôm thì cường độ dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ nên đèn càng sáng yếu hơn hoặc có thể không sáng.
C3: 
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